## HP Officejet 6 000 (E6 09) プリンタ

## Microsoft® Windows® 2000、Windows® XP、Windows® Vista、Windows® Server 2003、および Windows® Server 2008 対応コーポレート エディション

## リリース ノート

このリリース ノートでは、HP Officejet 6 000 (E6 09) プリンタ シリーズ デバイスのコーポレート エディションのインストールおよび使用方法について説明します。

### 目次

1. 概要

2. インストールの準備

3. コーポレート エディションのインストール

4. コーポレート エディションのアンインストール

5. コーポレート ツールボックス エディションのインストール

6. コーポレート ツールボックス エディションのアンインストール

7. 詳細情報の入手

8. 法律上の特記事項

### 1. 概要

コーポレート エディションには Windows 2000、Windows XP (32/64 bit)、Windows Vista(32/64 bit) および Windows 2003 Server (32/64 bit) を実行するコンピュータ用のプリンタ ドライバが含まれます。企業ユーザーに最適なこれらのドライバは、Microsoft WHQL に準拠しており、軽量のカスタム ソフトウェア ソリューションを提供します。

このソリューションでは、管理者がインストール管理ソフトウェアを使用して、事前にシステムにドライバを読み込ませることができます。

コーポレート ツールボックス エディションには、プリンタのサポートおよび保守のためのツールが追加されています。

### 2. インストールの準備

ソフトウェアをインストールする前に、コンピュータが以下の要件を満たしていることを確認してください。

#### 最小システム要件

- Intel® Pentium® II、Celeron、または互換性のあるプロセッサ (Pentium III 以上を推奨)
- 128 MB RAM (256 MB RAM を推奨)
- 200 MB のハードディスク空き容量
- Microsoft Internet Explorer、バージョン 5.01 Service Pack 2 以降 (http://www.microsoft.com/ で入手可能)
- インターネット接続 (推奨)
- 使用可能な USB ポート (USB 接続が装備されていないコンピュータは、ネットワーク インストールを行わないかぎりサポートされません。)
- 2 倍速以上の CD-ROM ドライブ (CD からインストールする場合)
- 600A 800×6016 モニタ (16 ビット カラー以上)

#### 対応しているオペレーティング システム

- Windows 2000 Professional、Service Pack 4 以降
- Windows XP Home Edition Service Pack 1 以降推奨
- Windows XP Professional、Ser1ice Pack 1 またはそれ以上を推奨
- Windows Vista
- Windows 2003 Server
- Windows 2008 Server

#### 注意:これらのオペレーティング システムでは 32 ビットおよび 64 ビットの両方がサポートされています。

注意:Windows 2000 を実行するコンピュータにコーポレート エディションをインストールした後は、コンピュータを再起動することを強くおすすめします。

#### 必要な権限

コーポレート エディションをインストールするユーザーには、管理者権限が必要です。または、Windows XP 以降で使用可能な "RunAs" 機能で管理者の資格情報を使用して、インストールを実行します。

注意:ソフトウェアをインストールした後、USB ケーブルを使用し、プラグ アンド プレイを起動してデバイスをコンピュータに接続する場合は、管理者権限は不要です。

#### ソフトウェアのダウンロードと準備

1. www.hp.com から Web パッケージをダウンロードします。

2. Web パッケージのダウンロードが完了したら、ダブルクリックしてファイルを抽出します。

注意:再パッケージの詳細情報については、使用しているインストール管理ソフトウェアに付属のマニュアルを参照してください。

### 3. コーポレート エディションのインストール

#### 直接接続によるインストール

USB 接続を使用してデバイスをコンピュータに直接接続するときは、ケーブルを接続する前にソフトウェアをインストールする (「ソフトウェア ファースト」) か、またはソフトウェアをインストールする前にケーブルを接続する (「ハードウェア ファースト」) ことができます。

「ソフトウェア ファースト」インストールでは、デバイスをコンピュータに接続する前に、ソフトウェアのインストールを完了する必要があります。Active Directory などのスクリプトによるインストール プロセスを使用する場合、通常はデバイスをコンピュータに接続する前に、ドライバをスクリプトの一部としてインストールします。

「ハードウェア ファースト」インストール手順では、ソフトウェアがインストールされる前にプラグ アンド プレイ イベントが発生します。プラグ アンド プレイ イベントの終了後に、インストーラがインストール プロセスを完了します。

ソフトウェアのインストール

次のいずれかの方法でパッケージをインストールします。

· パッケージから setup.exe を実行します。

· MSI インストーラを使用してパッケージを導入します。たとえば、Active Directory 経由で導入します。

既定のインストール オプションでは、コマンド ライン パラメータは必要ありません。ただし、インストールの既定の動作を変更する必要がある場合は、次の使用可能なスイッチを使用してインストール動作を変更できます。

また、autorun.inf ファイルの [Setup] パラメータを変更することもできます。

[Setup]

CommandLine=-usbsuppress

使用可能なスイッチ

次の表は、コマンド ライン パラメータに付加して使用できるスイッチの一覧です。

スイッチ | 説明
-usbsuppress | 同じ物理ポートにデバイスを取り付けるたびに、プラグ アンド プレイにより新しいデバイスが検出されるのを防ぎます。(一般に、このプラグ アンド プレイ イベントが開始されるのは、各デバイスに固有のシリアル番号が付けられているためです。)

#### ネットワーク インストール

Setup.exe は、ネットワーク デバイスのインストールをサポートしていません。ネットワーク ポートを作成するスクリプトを実行し、(Microsoft より提供されている)PrintUIEntry を使用してネットワーク プリンタを作成することができます。また、Micrrosoft が提供する「Add Printer」を実行することもできます。

注意:ネットワーク プリンタを最初にインストールする場合は、プリンタ パッケージをセットアップする必要はありません。いずれの方法を使用する場合にも、管理者権限が必要です。

ステップ 1:ネットワーク ポートを作成する

ネットワーク ポートを作成するには、次のいずれかの方法を実行します。

方法 1

(Microsoft Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2003、および Windows Server 2008)

1. ノートパッドを起動して以下を*.reg ファイルに保存します。

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port\Ports\<portname>]

"Protocol"=dword:00000001

"Version"=dword:00000001

"HostName"=""

"IPAddress"="16.149.123.123"

"HWAddress"=""

"PortNumber"=dword:0000238c

"SNMP Community"="public"

"SNMP Enabled"=dword:00000001

"SNMP Index"=dword:00000001

注: <> を別の名前で置き換えます。この名前が、手順 2 で使用するポート名になります。また “IPAddress”、 “HWAddress”、 “HostName” の値は、お使いのネットワーク環境に依存します。

例：

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port\Ports\IP_192.168.1.3]

2. MS-DOS ウィンドウで、次のコマンドを実行します。

regedit /s <reg file>

注意:<reg file> を手順 1 で作成した reg ファイル名と置き換えます。

3. MS-DOS コマンドプロンプトから以下を実行して、印刷スプーラを再起動します。

net stop spooler

net start spooler

TCP/IP ポートが作成されます。

方法 2

(Microsoft Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2003、および Windows Server 2008)

prnport.vbs コマンドを使用する

MS-DOS ウィンドウで次のコマンドを入力し、[Enter] キーを押します。

cscript prnport.vbs -a -r < portname> -h < ipaddress> -o RAW

注意:Windows Vista システムでは、prnport.vbs は %WINDIR%\System32\Printing_Admin_Scripts\<language> ディレクトリにある Visual Basic スクリプトです。このコマンドを使用するには、コマンド プロンプトで、「cscript」の後に続けて Prnport.vbs ファイルへのフルパスを入力するか、ディレクトリを変更して適切なフォルダに移動します。

注意:<portname> の部分は作成しているポート名で、<ipaddress> の部分は使用しているプリンタの IP アドレスでそれぞれ置き換えます。

注意:この例は、prnport.vbs コマンドの最も簡単な形式を示しています。詳細については、MS-DOS ウィンドウで “cscript prnport.vbs” を実行してください。

例：

cscript prnport.vbs -a -r IP_192.168.1.3 -h 192.168.1.3 -o raw

ステップ 2:PrintUIEntry コマンドを使ってプリンタをインストールする

(Microsoft Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2003、および Windows Server 2008)

MS-DOS ウィンドウで次のように入力し、[Enter] キーを押します。

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /r <ポート名> /m <製品モデル> /f <inf>

注意:次のパラメータを置き換えます。

<ポート名> は、作成するポート名で置き換えます。

<製品モデル> は、プリンタのモデルで置き換えます。指定できる値は次のとおりです。

HP Officejet 6 000 E6 09 a Series

または

HP Officejet 6 000 E6 09 n Series

<inf> は、プリンタ パッケージに含まれる hpoj 60a z.inf ファイルの場所で置き換えます。

注意:この例は、PrintUIEntry コマンドの最も簡単な形式を示しています。詳細については、MS-DOS ウィンドウで "rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?" を実行してください。

例：

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /r IP_192.168.1.3 /m "HP Officejet 6 000 E6 09 a Series" /f “C:\ENT\ hpoj 60a z.inf”

または

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /r IP_192.168.1.3 /m "HP Officejet 6 000 E6 09 n Series" /f “C:\ENT\ hpoj 60a z.inf”

####

#### プリンタのみを追加する場合に備えて再パッケージ化する

プリンタ ドライバのパッケージにプリンタ ドライバのみを含めるには、次のファイルとフォルダを削除します。

- Setup.exe
- autorun.inf
- Setup フォルダ

### 4. コーポレート エディションのアンインストール

コーポレート エディションではアンインストーラは提供されません。アンインストールするには、Web で入手できるスタンドアロンの削除ユーティリティを使用します。

Scrubber ユーティリティにはユーザーインタフェースが備えられておらず、使用可能なコマンド ライン スイッチもありません。

スクラバ ユーティリティを使用するには:

- Uninstall.bat ファイルをダブルクリックします。

### 5. コーポレート ツールボックス エディションのインストール

お使いのプリンタのサポートや管理のために追加ツールを必要とされる場合は、コーポレート ツールボックス エディションをインストールしてください。コーポレート ツールボックス エディションを Web からダウンロードし、実行可能ファイルを起動します。

インストールの既定の動作を変更するには、次のスイッチを使用できます。

使用可能なスイッチ

次の表は、コマンド ライン パラメータに付加して使用できるスイッチの一覧です。

スイッチ | 説明
-s | サイレント インストール。進行状況を示すダイアログ ボックスのみを表示してコーポレート エディションをインストールします。ユーザーの操作をまったく必要としません。(サイレント インストールは、再起動の前にサイレントな状態になっていることを意味します。)
-l yyy | 指定した言語をインストールします。 「yyy」は、言語の略語の 3 文字です。 ARA アラビア語 CHS 簡体中国語 CHT 繁体中国語 CSY チェコ語 DAN デンマーク語 DEU ドイツ語 ELL ギリシャ語 ENU 英語 ESN スペイン語 FIN フィンランド語 FRA フランス語 HEB ヘブライ語 HUN ハンガリー語 ITA イタリア語 JPN 日本語 KOR 韓国語 NLD オランダ語 NOB ノルウェー語 (Bokmal) PLK ポーランド語 PTB ポルトガル語 (ブラジル) RUS ロシア語 SVE スウェーデン語 TRK トルコ語

Active Directory を使用したインストール

Active Directory を使用してコーポレート ツールボックス エディションを導入する場合は、setup.exe ではなく、抽出した Web パッケージの Ent_Toolbox.msi を有効にします。この方法では、「利用可能なスイッチ」セクションで説明したコマンド ライン スイッチと同じものを使用します。ただし、コマンド ラインからスイッチを渡すのではなく、次の手順で autorun.inf を変更する必要があります。

ステップ 1:autorun.inf ファイルの変更

autorun.inf が setup.exe と同じ場所にある場合は、autorun.inf ファイルを開きます。

autorun.inf の先頭にある [setup] セクションを特定します。既定値は次のとおりです。

[Setup]

CommandLine=-s

ステップ 2:Active Directory サーバーを使った抽出済み Web パッケージの導入

Active Directory サーバーを使ったソフトウェアの導入に関する詳細は、Active Directory サーバーに付属のマニュアルを参照してください。

### 6. コーポレート ツールボックス エディションのアンインストール

コーポーレート ツールボックス エディションをアンインストールするには、次のいずれかの方法を実行します。

- Windows のコントロール パネルから [プログラムの追加と削除] を使用します。

- Active Directory サーバーを使ってアンインストールします。(詳細については、Active Directory サーバーに付属のマニュアルを参照してください。)

- Web で入手可能なスタンドアロンの Scrubber ユーティリティを使用します。

Scrubber ユーティリティは、次のファイル (Uninstall.bat ファイルと同じフォルダに保存されている) を使用してツールボックスを削除します。

HPZscr01.exe (32 ビットのオペレーティング システム専用)

HPZscr40.exe (64 ビットのオペレーティング システム専用)

hptScr2 4.dat

Scrubber ユーティリティを使用するには、次のいずれかの方法を実行してください。

- Uninstall.bat ファイルをダブルクリックします。

または

- MS-DOS コマンドプロンプトで、次のように入力します。

start hpzscrXX.exe -datfile hptScr2 4.dat -unattended -nocopytotemp –noreboot

注意:32 ビットのオペレーティング システムの場合、XX を 01 で置き換え、64 ビットのオペレーティング システムの場合、XX を 40 で置き換えてください。

使用可能なスイッチ

次の表は、コマンド ライン パラメータに付加して使用できるスイッチの一覧です。

スイッチ | 説明
<file name> のみ | 30 秒間ファイルの削除を試行するようにアンインストーラに指示します。自分自身を削除するために「スーサイド アプリケーション」で使用します。(バイナリファイルを使用しているため、これ以外の方法で自分自身を削除することは不可能です。)
-datfile <file name> | <file name> が、削除するファイルの代わりに使用する DAT ファイルであることを示します。このスイッチを使用することを確認してください。DAT ファイルの削除を中止することができます。
-unattended | アンインストーラが自動的に起動され、ユーザーによる操作は必要ありません。(進捗状況を示す画面が表示されます。)
-silent | アンインストーラが自動的に起動され、ユーザーによる操作は必要ありません。(進捗状況を示す画面は表示されません。)
-noreboot | 「再起動が必要」画面を無効にします。
-forcereboot | 再起動が必要ない場合も、アンインストーラが再起動が必要であるとみなすようにします。
-nocopytotemp | 通常、Scrubber ユーティリティは、起動された場所から自分自身のバイナリコードを削除できるように、Temp フォルダにそれ自身をコピーします。このような処理は、デバッグ時に有効です。ただし、このスイッチを使用して、Scrubber ユーティリティがこのコピーを作成しなくなるように設定できます。

### 7. 詳細情報の入手

####

#### セットアップ ポスター :

デバイスのセットアップ手順を示す、わかりやすい図解が表示されます。

#### ユーザー ガイド :

製品やサポートに関する情報が記載されています。

CD を挿入したときに表示される CD ブラウザから参照できます。CHM ファイルを開くには、コンピュータで Microsoft Windows および Internet Explorer バージョン 4.01 以降を実行する必要があります。

#### Web サイト :

http://www.hp.com/support/ にアクセスすると、HP サポート Web サイトが開かれ、最新のソフトウェア、製品、オペレーティング システム、サポートなどに関する情報を参照できます。

### 8. 法律上の特記事項

HP ソフトウェア使用許諾契約書

1. 本使用許諾は、HP PSC または HP Officejet の購入と引き換えに付与されるか、あるいは弊社の指定したしかるべき料金の支払いと引き換えに付与されるものです。
2. 上記対価と引き換えに、HP は、HP PSC または HP Officejet が接続された任意のコンピュータで本ソフトウェアを 1 本使用する非独占的な権利を許諾します。
3. 本使用許諾は、本ソフトウェア パッケージを開封した顧客、お_8 び下記第 8 項による正当な権利の移転先を拘束します。本使用許諾の目的 :

· 「ユーザー」とは上記の顧客および承認された譲受人を指します。

· 「使用」とは、ソフトウェアの保存、読み込み、インストール、実行、表示のいずれの内容も指します。

· 「ソフトウェア」とは、HP PSC または HP Officejet に関連して HP が (CD、フロッピー ディスク、インターネット、あるいはその他の手段によって) 提供するすべてのプログラム、ファイル、実行可能ファイルを指します。

4. 本ソフトウェアは、保管、バックアップ、エラー検証、欠陥媒体の交換を目的とする以外は複製も複写も許可されていません。本ソフトウェアは、どのような目的で複写した場合もすべて、元の媒体の外面または内部に記されている制限付き権利表示が付随するだけでなく、元の媒体の外面または内部に記されている著作権およびその他所有権表示も付随します。
5. 本使用許諾には、更新、アップグレード、その他の改良に対する権利は含まれません。ただし、HP から更新、アップグレード、その他の改良が提供された場合、それらには本使用許諾が適用されます。
6. 本使用許諾は、本ソフトウェアにおける権限も所有権も一切付与するものではありません。 また、本使用許諾は、関連するソース コードにおけるどのような権利も一切付与せず、弊社またはそのサードパーティ サプライヤの知的所有権における権利も一切付与するものではありません。本使用許諾は、本ソフトウェアにおける権利を販売するものではありません。
7. 弊社から書面による承諾を事前に得た場合を除き、あるいは法律によってその承諾を義務付けられていない場合を除き、本ソフトウェアは、逆アセンブル、逆コンパイル、解読、リバース エンジニアリングのいずれについても許されていません。当該ユーザーは、要求のあった場合、逆アセンブル、逆コンパイル、解読、リバース エンジニアリングに関して相応の詳しい情報を弊社に提供しなければなりません。
8. 本使用許諾の譲渡が許可される条件は、弊社から書面による承諾書を事前に得ていて、なおかつ妥当な譲渡料金を弊社に支払うこと、および譲受人が本使用許諾の条件に対して書面で同意していることです。このようにして譲渡する場合、譲渡人が本使用許諾に基づいて与えられていた権利は自動的に終了します。本使用許諾は、自己の意思に反して譲受人となった者にも適用されます。
9. 本ソフトウェアのサードパーティ サプライヤは、サードパーティ サプライヤの著作権の侵害をはじめ、本使用許諾に対する違反から本ソフトウェアに関する権利を守るための措置を取る可能性があります。
10. 本使用許諾に対する違反があった場合、HP はユーザーに通知した上で本使用許諾を終了させることがあります。本使用許諾が終了した場合、当該ユーザーは直ちに、本ソフトウェアの複写物をすべて破棄するか弊社に返却するかしなければなりません。本使用許諾の終了時、そうした複写物どうしを合成した翻案物からの複写物も、直ちに破棄、または HP に返却しなければなりません。ただし、関連するデータベースに格納されている個々のユーザー データは除きます。
11. 米国政府による使用を目的として本ソフトウェアを使用許諾される場合、ユーザーは、自費ですべてを開発し、DFARS 252.227-7013 で規定された「商用コンピュータ ソフトウェア」として、または FAR 52.227-19 で規定された「制限付きコンピュータ ソフトウェア」として配布することを合意するものとします。

商標の表示

Intel、Celeron、および Pentium は Intel Corporation または、米国またはその他の国におけるその関連企業の登録商標です。

Microsoft、Windows、および Windows XP は、米国における Microsoft Corporation の登録商標です。

版権

© 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

著作権法により認められている場合を除き、ヒューレット・パッカード社の書面による事前の許可なく本書の複製、改変、翻訳を行うことは禁じられています。

本書の記載内容は、予告なく変更される可能性があります。

HP 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の明示的保証規定に記載されているものに限定されます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。HP は、本書に含まれる技術的および編集上の誤記、および脱漏については責任を負わないものとします。